{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["水量电量","报警信息"],"not_rendered":{"charts":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"水量电量","index":0,"n_rows":25,"n_cols":5,"rows_kept":25}
["序号","日期","时间","电量（KWh）","水量（m³）"]
[{"$f":"ROW()-1","v":1},"2023-12-30","11:48:00",18207.67,8062.65]
[{"$f":"ROW()-1","v":2},"2024-01-11","10:50:00",19015.46,8592.94]
[3,"2024-01-26","11:03:00",{"v":20051.7,"d":"20051.70"},9375.08]
[4,"2024-02-19","10:33:00",{"v":21754.9,"d":"21754.90"},{"v":10615.4,"d":"10615.40"}]
[5,"2024-02-28","10:25:00",22362.55,11001.89]
[6,"2024-03-11","09:47:00",23186.56,11514.72]
[7,"2024-03-26","09:35:00",24144.42,12182.16]
[8,"2024-04-08","09:53:00",24994.44,12882.53]
[9,"2024-04-24","09:35:00",26022.99,13592.97]
[10,"2024-05-10","09:43:00",27059.73,14323.84]
[11,"2024-05-25","09:39:00",28045.69,{"v":15031.9,"d":"15031.90"}]
[12,"2024-06-11","14:21:00",29194.84,{"v":16077.5,"d":"16077.50"}]
[13,"2024-06-27","10:34:00",30201.07,16794.95]
[14,"2024-07-10","14:01:00",30935.66,17368.53]
[15,"2024-07-26","09:16:00",31906.89,18162.48]
[16,"2024-08-09","06:04:00",32740.46,18795.18]
[17,"2024-08-24","17:24:00",33702.59,19556.11]
[18,"2024-09-08","06:55:00",34582.29,20204.02]
[19,"2024-09-28","08:19:00",35832.62,21204.01]
[20,"2024-10-11","08:33:00",36667.07,21944.01]
[21,"2024-10-26","11:47:00",37648.14,22679.04]
[22,"2024-11-09","11:49:00",38517.99,{"v":23304,"d":"23304.00"}]
[23,"2024-11-23","08:52:00",39295.08,23884.01]
[24,"2024-12-07","12:27:00",40162.44,24484.01]

{"sheet":"报警信息","index":1,"n_rows":29,"n_cols":5,"rows_kept":29}
["BOX","报警详情","触发时间","全部报警","确认时间"]
["卞堡村处理站点","无信号","2024-01-12T18:16:08","重要","2024-01-13T10:12:08"]
["缸顾村处理站点","相间电压异常","2024-02-21T15:16:08","重要","2024-02-21T17:44:08"]
["焦舍村1号泵站","无信号","2024-02-27T09:35:08","重要","2024-02-27T14:22:08"]
["卞堡村7#泵站","信号异常","2024-03-18T22:32:08","重要","2024-03-19T11:54:08"]
["朱裴村1#泵站","信号异常","2024-03-18T17:32:08","重要","2024-03-19T09:14:08"]
["任家村处理站点","回流泵断电","2024-03-19T21:54:08","重要","2024-03-20T08:14:08"]
["联富村处理站点","回流泵断电","2024-03-19T22:52:08","重要","2024-03-20T15:22:08"]
["南万村处理站点","出水泵异常","2024-04-28T23:52:08","重要","2024-04-30T09:11:08"]
["缸顾村3#泵站","液位信号异常","2024-04-29T07:11:08","重要","2024-04-29T14:21:08"]
["四合村处理站点","回流泵异常","2024-05-13T11:52:08","重要","2024-05-13T16:12:08"]
["瓦屋村处理站点","回流泵异常","2024-05-13T07:56:08","重要","2024-05-13T10:45:08"]
["同盟村处理站点","回流泵异常","2024-05-28T22:13:08","重要","2024-05-29T09:32:08"]
["大邹村处理站点","电表箱漏保缺相","2024-07-06T14:55:08","重要","2024-07-06T17:21:08"]
["南万村2号泵站","液位信号异常","2024-07-12T10:08:08","重要","2024-07-12T13:56:08"]
["大邹村10吨处理站点","回流泵异常","2024-07-16T15:11:08","重要","2024-07-16T17:40:08"]
["缸顾村5#泵站","液位信号异常","2024-07-25T19:46:08","重要","2024-07-26T08:33:08"]
["联富村处理站点","PLC异常","2024-07-28T10:32:08","重要","2024-07-28T13:11:08"]
["卞堡村处理站点","PLC异常","2024-07-28T11:56:08","重要","2024-07-28T15:45:08"]
["朱裴村处理站点","PLC异常","2024-08-12T10:21:08","重要","2024-08-12T15:43:08"]
["瓦韩村处理站点","回流泵异常","2024-08-12T11:45:08","重要","2024-08-13T08:45:08"]
["油坊村处理站点","回流泵异常","2024-09-18T08:18:08","重要","2024-09-18T10:22:08"]
["袁庄村1#泵站","交流接触器异常","2024-09-26T14:23:08","重要","2024-09-26T17:33:08"]
["朱裴村处理站点","排风扇异常","2024-10-26T08:43:08","重要","2024-10-27T11:45:08"]
["红花村处理站点","调节池提升泵异常","2024-11-09T15:10:08","重要","2024-11-10T08:58:08"]
["联富村处理站点","调节池提升泵异常","2024-11-09T21:44:08","重要","2024-11-10T11:34:08"]
["南万村1号泵站","无信号","2024-11-19T18:11:08","重要","2024-11-19T19:22:08"]
["龙湾村处理站点","排风扇异常","2024-11-23T19:52:08","重要","2024-11-24T11:34:08"]
["联富村处理站点","回流泵异常","2024-12-04T16:44:08","重要","2024-12-04T17:35:08"]